DTEM OR 035 2016 5/0

**auW120d电子天平操作规程**

一、使用

1、使用前检查天平工作台面是否保持水平。

2、检查适配器电压是否与现有电压相匹配。

3、接入电源，天平打开并通过自检。

4、至少预热60min，使电子天平适应当前环境。

5、按(1d/10d)键,选择万分之一或十万分之一量程。

6、按(O/T)键校零，天平自动恢复到“0.0000g”或“0.00000g”。

6、称量物应放在秤盘中央，读取数值。

7、称量结束后，关闭并拔去电源，打扫天平秤盘，罩上防尘罩。

二、维护

1、称量物不得超过天平的最大称量范围，对于过热和含有挥发性及腐蚀性的物体不可放入天平内称量。

2、天平应放置在固定的无振动的水平位置，确保其不受太阳直射，保持恒定温度，无大气流（强力空调系统都导致气流），选择合适的放置位置确保今后的运用有更准确更可靠的保障。

3、如果天平出现异常，须与经销商联系，不可私自拆开天平。

4、在使用键和显示屏上安装透明保护罩，确保其不受到污染。

5、如发现天平秤盘有污物，及时清理。

6、天平的年检执行量值溯源程序。